ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и монтаж металлических конструкций на объекте: «Многоэтажная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №1), кадастровый номер з/у 69:40:0200180:5074 и Четвертый этап строительства (поз. №3), кадастровый номер з/у 69:40:0200180:5071»
1. Основные характеристики объекта 
Объект представляет собой два жилых многоквартирных шестисекционных дома 10 (десяти) этажей, со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже всех секций.

2. Общие требования к выполнению работ
Проектами шифр 480-1-АС1, 480-1-АС2.1, 480-1-АС2.2, 480-1-АС2.3, 480-1-АС3, 480-1-АС4, 480-1-АС5 и 480-3-АС1, 480-3-АС2.1, 480-3-АС2.2, 480-3-АС2.3, 480-3-АС3, 480-3-АС4, 480-2-АС5 предусмотрено изготовление и монтаж металлических конструкций ограждений лоджий и балконов, кровли, лестничных маршей, аварийных люков и лестниц, декоративных элементов. 
Работы по изготовлению и монтажу конструкций должны производиться специализированной организацией, имеющей Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с ППР и требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». 

Монтажные сварные швы выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75*. Перед сваркой все провариваемые поверхности должны быть очищены от грязи и ржавчины. После сварки все швы необходимо очистить, все металлические конструкции необходимо окрасить эмалью ПФ-115 (RAL в соответствии с проектной документацией) в два слоя по предварительно огрунтованой ГФ-021 поверхности. Защиту металлических конструкций необходимо выполнять не позднее, чем через три дня после выполнения сварных работ, в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».
Перед заказом материалов для изготовления конструкций необходимо уточнить все размеры по факту. 
3. Состав работ:
- Изготовление и монтаж ограждений лоджий и балконов
- Изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей и спусков в подвал
- Изготовление и монтаж аварийных люков и лестниц
- Изготовление и монтаж выходов и лестниц на кровлю, лестниц техподполья

- Изготовление и монтаж ограждений кровли
- Изготовление и монтаж декоративных элементов
ВНИМАНИЕ!

Обращаем Ваше внимание, что по результатам тендера будет заключен договор на изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей. Для участия в конкурсе необходимо предоставить сметный расчет согласно Единой форме КП. Право выбора Исполнителя Заказчик оставляет за собой!

Коммерческое предложение необходимо предоставлять в форме сметного расчета и сопроводительного письма, в котором необходимо указать:

· предложения по оптимизации работ, замечания к проекту;

· указать сроки выполнения работ, обозначенных в техническом задании объема работ;

· обозначить гарантийный срок на изготовленные и смонтированные конструкции, а также готовность принять условия гарантийного удержания;

· готовность принять условия оплаты работ, предложенные нами;

· перечень ранее выполненных объектов.

Подрядчик несет полную ответственность за указанные в коммерческом предложении объемы работ. Изменение объемов возможно в случае изменения РД, строго по указанию Заказчика.

Направляя коммерческое предложение, претендент подтверждает, что ознакомлен и согласен с представленным проектом договора подряда, не имеет по форме и содержанию никаких замечаний, и в случае, если претендент побеждает в конкурсе, обязуется подписать данный договор в течении 5 (пяти) рабочих дней без возражений и замечаний.

В случае отказа победителя конкурса подписать договор подряда в установленные сроки, результаты конкурса пересматриваются.

4. Исполнитель обязан:
· при производстве работ руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».
· использовать систему электронного документооборота Контур.Диадок (или аналог);
· с момента фактического начала работ и до их завершения вести журнал учета выполнения работ и исполнительную документацию (акты на скрытые работы, специальные журналы и т.д.), в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ;

· после окончания выполнения работ и подписания акта о приемки выполненных работ передать журналы на постоянное хранение заказчику;

· получить от заказчика необходимые Согласования и разрешения для производства Работ;

· информировать Заказчика об обнаружении неучтенных в технической документации работ, необходимости проведения дополнительных работ;

· возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;

· предоставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику за свой счет, своими силами и средствами. Материалы и оборудование по качеству должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

· передавать вместе с материалами и оборудованием:

· Сертификаты качества, безопасности;

· Технические паспорта;

· Сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными органами;

· Иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

· демонтировать и вывезти за пределы строительной площадки своими силами и за свой счет в течение 10  календарных дней после окончательной сдачи выполненных работ по акту, являющиеся его собственностью временные здания и сооружения, коммуникации и технику, оборудование, инструменты, инвентарь, а также строительный мусор, расположенные на строительной площадке, восстановив коммуникации, конструкции и сооружения, которые могут быть повреждены в результате размещения/демонтажа и вывоза вышеперечисленного имущества;

· получать необходимые согласования, разрешения в процессе производства Работ;

· обеспечить заказчику и любому лицу, указанному заказчиком, в любое время доступ на строительную площадку, во все мастерские и места производства работ, изготовления или подготовки материалов и/или оборудования;

· иметь на Строительной площадке документацию (Проектную, журнал Работ, специальные журналы, спецификации, чертежи, сертификаты и пр.), связанную с выполнением работ, и обеспечить свободный доступ к ней по требованию заказчика или государственных контрольных и надзорных служб;

· осуществлять контроль качества выполняемых работ; устранять все несоответствия, недостатки и брак, выявленные заказчиком в процессе производства работ;
· предоставить исполнительную документацию (подписанную со всех сторон) в бумажном и электронном (скан-копия) виде;
· возместить заказчику расходы за израсходованные ресурсы и услуги, по электроэнергии и водоснабжению на производственные и бытовые нужды (кроме затрат на электроэнергию работы башенного крана);

· осуществить все грузоподъемные работы собственными силами. 

5. Сроки выполнения работ:

· согласно утвержденного Заказчиком внутреннего Графика производства работ: начало работ – октябрь 2026 г.
6. Приемка работ:
- приёмку выполненных работ осуществлять в соответствии СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».
7. Стоимость работ:

· согласно коммерческому предложению;
· цена работ является твердой, изменению не подлежит, за исключением случаев изменения ставки налога на добавленную стоимость,  и включает в себя весь комплекс инженерных и технологических операций, необходимых для выполнения Работ, стоимость Материалов и/или  Оборудования, конструкций и т.д., расходов по их доставке, разгрузке, хранению, вознаграждение Подрядчика и иные издержки Подрядчика, необходимые для выполнения Работ, а также любые другие расходы понесенные Подрядчиком, прямо не упомянутые, но необходимые для достижения реализации условий технического задания и проектной документации.
8. Оплата:

· оплата производится только за работы, фактически выполненные исполнителем и принятые заказчиком;

· авансирование по итогам конкурса;

· сумму всех авансовых платежей заказчик удерживает их суммы каждой справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

· окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ;

· после итогового утверждения и подписания заказчиком справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), исполнитель выставляет счет на сумму выполненных работ с учетом удержаний, а заказчик оплачивает счет исполнителя в течении 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 и предоставления исполнителем счета;

· суммарное гарантийное удержание в размере 5% от общей стоимости выполненных работ (на основании подписанных справок по форме КС-3) выплачивается в течение 12 месяцев с момента подписания Акта окончания производства работ. 

9. Гарантия:
Срок гарантии на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания сторонами акта готовности. В течение гарантийного срока на выполняемые работы исполнитель, без каких-либо затрат со стороны заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика и эксплуатирующей организации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.
Приложения: 

-  Рабочая документация согласно Технического задания

-  Единая форма коммерческого предложения.

